工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | CT办公室 |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 人工 |  | 工日 | 3 |
| 2 | 01B002 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 5 |
| 3 | 030411002001 | 线槽 |  | m | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 门诊二楼正骨科拆除二级屏安装到门诊三楼老年病诊区 |  |  |  |
| 4 | 01B003 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 5 | 03B003 | 400x400白钢背板 |  | 块 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 住院部结算 |  |  |  |
| 6 | 01B005 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 7 | 01B006 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 1 |
| 8 | 030411002002 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 门诊二楼安电视吊架及跑网线电线 |  |  |  |
| 9 | 01B030 | 吊架伸缩杆 |  | m | 3 |
| 10 | 01B007 | 人工 |  | 工日 | 3 |
| 11 | 01B008 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 北院住院一部结算室穿网线 |  |  |  |
| 12 | 01B009 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 13 | 01B010 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 1 |
| 14 | 030411002003 | 线槽 |  | m | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 机关三楼运营管理部穿网线 |  |  |  |
| 15 | 01B011 | 人工 |  | 工日 | 6 |
| 16 | 01B031 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 17 | 030411002004 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 门诊二楼检验科穿网线 |  |  |  |
| 18 | 01B013 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 19 | 01B014 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 20 | 030411002005 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 透析室穿网线 |  |  |  |
| 21 | 01B015 | 人工 |  | 工日 | 3 |
| 22 | 01B016 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 3 |
| 23 | 030411002006 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 住院一部七楼呼吸二主任办公室穿网线 |  |  |  |
| 24 | 01B017 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 25 | 01B018 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 26 | 030411002007 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 肿瘤一医生办公室穿网线 |  |  |  |
| 27 | 01B019 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 28 | 01B020 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 29 | 030411002008 | 线槽 |  | m | 4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 急诊抢救室穿网线 |  |  |  |
| 30 | 01B021 | 人工 |  | 工日 | 2 |
| 31 | 01B032 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 32 | 030411002009 | 线槽 |  | m | 5 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 住院一部肾内主任办公室穿网线 |  |  |  |
| 33 | 01B022 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 34 | 01B023 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 4 |
| 35 | 030411002010 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 门诊四楼体检收款室穿网线 |  |  |  |
| 36 | 01B024 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 37 | 01B025 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 4 |
| 38 | 030411002011 | 线槽 |  | m | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 住院部八楼神2护士站穿网线及布置电源线 |  |  |  |
| 39 | 01B027 | 人工 |  | 工日 | 5 |
| 40 | 01B033 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 2 |
| 41 | 030411002012 | 线槽 |  | m | 2 |
| 42 | 01B034 | 中型货车 |  | 台班 | 2 |
| 43 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:2.5MM线 2.材质: | m | 66 |
| 44 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 1 |
| 45 | 030411002013 | 线槽 |  | m | 1 |
| 46 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 污水泵 | 地沟污水泵出口直径（mm）100 | 台班 | 3 |
| 2 | 01B002 | 人工 | 地沟抽水人工 | 工日 | 3 |
| 3 | 010605002001 | 钢板墙板 | 彩钢板1000\*800 | m2 | 0.8 |
| 4 | 01B003 | 小型工程车 | 清理住院三部肿瘤科室外墙面沙堆等小型工程车 | 台班 | 1 |
| 5 | 01B004 | 人工 | 清理住院三部肿瘤科室外墙面沙堆等人工 | 工日 | 3 |
| 6 | 01B005 | 小型工程车 | 清理规培楼室外树林附近路牙石及垃圾小型工程车 | 台班 | 1 |
| 7 | 01B006 | 人工 | 清理规培楼室外树林附近路牙石及垃圾人工 | 工日 | 3 |
| 8 | 01B007 | 污水泵 | 5区地下室抽水污水泵出口直径（mm）100 | 台班 | 1 |
| 9 | 01B008 | 柴油发电机组 | 5区地下室抽水柴油发电机组功率（kW）30 | 台班 | 1 |
| 10 | 01B009 | 人工 | 5区地下室抽水人工 | 工日 | 2 |
| 11 | 01B010 | 小型工程车 | 5区地下室抽水小型工程车 | 台班 | 1 |
| 12 | 01B011 | 人工 | 感染楼临时电缆掩埋人工 | 工日 | 2 |
| 13 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:U-PVC管 Φ110 2.拆除运至甲方指定位置 | m | 4 |
| 14 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:U-PVC管 Φ110 | m | 4 |
| 15 | 01B012 | 人工 | 修复三楼风机房平台电缆桥架盖板 | 工日 | 1 |
| 16 | 01B013 | 小型工程车 | 拆除里层塑钢窗及外面护栏 小型工程车 | 台班 | 1 |
| 17 | 01B014 | 人工 | 拆除里层塑钢窗及外面护栏，修复窗口大白 人工 | 工日 | 2 |
| 18 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 铝塑铝窗户 | m2 | 3.95 |
| 19 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:铝塑铝窗户(含纱窗) | m2 | 3.95 |
| 20 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质:理石 | m2 | 0.68 |
| 21 | 01B015 | 人工 | 拆除玻璃幕 人工 | 工日 | 2 |
| 22 | 011612002001 | 拆除水龙头 | 1.名称:拆除混水水龙头DN15 2.拆除运至甲方指定位置 | 套 | 1 |
| 23 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:混水水龙头DN15 | 个 | 1 |
| 24 | 031003010001 | 拆除软管 | 1.名称:拆除软管 2.拆除运至甲方指定位置 | 根 | 2 |
| 25 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:50cm软管 | 根 | 2 |
| 26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:三通角阀DN15 | 个 | 2 |
| 27 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:热熔管PP-RΦ20 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 8 |
| 28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:混水阀DN15 | 个 | 1 |
| 29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U实壁管 Φ50 4.连接形式:粘接 5.闭水、通球试验:按规范要求 | m | 4 |
| 30 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯线 | m | 5 |
| 31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 | 个 | 1 |
| 32 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座（防水盒） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:明装 | 个 | 1 |
| 33 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:30\*20 | m | 1.5 |
| 34 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:矿棉板 | m2 | 2.88 |
| 35 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:矿棉板、龙骨材料（利旧） | m2 | 2.88 |
| 36 | 010801006001 | 门锁更换 | 更换文件柜锁 | 个 | 1 |
| 37 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除涂料至抹灰层 | m2 | 25 |
| 38 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆抹灰 | m2 | 25 |
| 39 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:内墙涂料二遍 2.刮腻子二遍 | m2 | 25 |
| 40 | 01B016 | 人工 | 修补多功能厅棚，石膏板修补找平刷漆等 人工 | 工日 | 2 |
| 41 | 01B017 | 人工 | 关闭全科楼一楼暖气所有回水阀门，关闭阀门及泄水后更换维修跑风21套 人工 | 工日 | 3 |
| 42 | 01B018 | 人工 | 多功能厅高低棚处清理透明胶布及粉刷部分墙漆 人工 | 工日 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 1 | 01B001 | 人工 | 1.地下车库空调机房电箱位置漏水并停电查找原因用人工2.药剂科拆除蹲便、水箱、拆除地下车库内管线等用人工 | 工日 | 2 |
| 2 | 01B003 | 空气锤 |  | 个 | 1 |
| 3 | 01B004 | 114管线1段、弯头1个、管箍1个 | 下水线在地下空调机房内，位置狭小 | 项 | 1 |
| 4 | 031004006001 | 蹲便 | 高密度胶圈2个\*25 | 组 | 1 |
| 5 | 01B006 | 水钻打孔墙眼 |  | 个 | 1 |
| 6 | 01B005 | 修复地面混凝土、防水及瓷砖 |  | 项 | 1 |
| 7 | 01B007 | 人工 |  | 工日 | 3 |
| 8 | 01B008 | 人工 | 拆除及抹灰用人工 | 工日 | 2 |
| 9 | 01B009 | 空气锤 |  | 个 | 1 |
| 10 | 01B010 | 人工 | 拆除用人工 | 工日 | 1 |
| 11 | 01B011 | 供应室隔气层多处有水处理 |  | 项 | 1 |
| 12 | 01B012 | 交流电焊机 | 交流电焊机 | 台班 | 1 |
| 13 | 01B013 | 规培楼后侧外墙砖拆除多处 |  | 项 | 1 |
| 14 | 01B014 | 人工 | 5-13A商服漏水，淘水用人工 | 工日 | 4 |
| 15 | 01B015 | 污水泵 |  | 台班 | 1 |
| 16 | 01B016 | 中型货车 |  | 台班 | 1 |
| 17 | 01B017 | 直线加速器外墙砖拆除多处 |  | 项 | 1 |
| 18 | 01B018 | 后勤三楼卫生间漏水更换下水线 |  | 根 | 1 |
| 19 | 01B019 | 机关室外天沟外墙砖拆除3处 |  | 项 | 1 |
| 20 | 01B020 | 人工 | 1.后勤社区二楼清理卫生用人工（工人宿舍）2.一部四楼大厅拆除门1樘、门口、扶手用人工 | 工日 | 4 |
| 21 | 01B021 | 三七门槽钢过梁 |  | 项 | 1 |
| 22 | 01B022 | 三七钢木门 |  | 樘 | 1 |
| 23 | 01B023 | 人工 | 1.恢复门口抹灰2.拆除及安装等用3.买料、倒运垃圾下楼及装卸垃圾 | 工日 | 4 |
| 24 | 01B024 | 货车 |  | 台班 | 2 |
| 1 | 03B003 | 安装及拆除室内对开门锁 |  | 套 | 26 |
| 2 | 010808004001 | 金属门窗套 | 白钢包门口 | m2 | 4 |
| 3 | 03B004 | 室内安装宣传牌 |  | 项 | 1 |
| 4 | 01B001 | 人工 |  | 工日 | 2 |
| 5 | 03B005 | 安装密码锁 |  | 套 | 1 |
| 6 | 03B006 | 拆除散热器 |  | 柱 | 20 |
| 7 | 031005001001 | 铸铁散热器 |  | 片 | 20 |
| 8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | DN25钢制阀门 | 个 | 4 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质: 3.材质、规格:S3.2级PPR给水管dn25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 4 |
| 10 | 03B007 | 安装玻璃防透视膜（宽600mm） |  | m | 3 |
| 11 | 03B008 | 更换室内对开门折页 |  | 套 | 5 |
| 12 | 01B002 | 中型货车 |  | 台班 | 1 |
| 1 | 01B001 | 人工 |  | 工日 | 1 |
| 2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | m2 | 357.6 |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木龙骨石膏板 | m2 | 13.5 |